****

**FOTOKOPİ MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI Doküman No:İSG.T01**

**Yayım Tarihi:04.04.2016**

**Revizyon Tarihi:27.04.2018**

**Sayfa No:1**

**1-AMAÇ:**

1-Fotokopi makinesinde kullanılan kartuş ve durumların maliyetinin yüksek olması sebebiyle gereksiz yere kullanımını engellemek.

2-Yanlış kullanımdan dolayı oluşabilecek arızaların önüne geçebilmek,

3-Kağıt sarfiyatını en aza indirmek

**2.KAPSAM**

Bu talimat Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetindeki Fotokopi Makinesinin kullanımı kapsar.

**3.SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından Destek Hizmetleri Bürosu yetkili personeli sorumludur.

**4-TANIMLAR**

**5-REFERANSLAR**

**6-UYGULAMA**

1-Müdürlüğümüz dışındaki kişilerin kullanımını engellemek için makineye şifre konulacak.

2-Gereksiz kağıtlar kağıt atık kutusuna atılarak geri dönüşümü sağlanacak.

3-Yanlış kullanımdan dolayı oluşabilecek arızaların önüne geçebilmek için fotokopi çekerken;

4-Sabah ilk kullanan personelce açılış düğmesine basılarak açılacak,

5-Oluşturulan şifre girilecek.

6-Çekilecek fotokopi kağıdının üzerinde ataç ya da zımba vb .varsa çıkarılacak,

7-Çekilecek fotokopi adedi girilecek,

8-Fotokopi çekilecek kağıt kapak üstündeki yere yada kapak açılarak düzgün şekilde yerleştirilip başlat düğmesine basılacak,

9-Fotokopi makinesinde meydana gelecek kağıt sıkışması v.b. küçük çaplı arızalarda kurcalamadan bu konuda daha uzman olan kişilere başvurulacak,

10-Meydana gelen arızanın büyük çaplı olması ile dramların bitmesi halinde ise Destek Hizmetleri Bürosu Yetkili Personelinin haberdar edilmesi sağlanacak,

11-Kaset 1 ve Kaset 2 bölmelerine A4 ebatında ve 90 gr dışında kağıt konulmayacak ve herhangi bir kağıt türü tanıtılmayacak,

12-Kaset 3 bölmesine A3 kağıt dışında herhangi bir kağıt konulmayacak,A3kalın kağıda çıktı alınmak isteniyorsa kağıt türü kasete tanıtılacak ,iş bitiminde eski haline getirilecek,

13-Kaset 4 bölmesi özel kağıtlar ayarlı olup farklı bir kağıda çıktı alınmak istenildiğinde kağıt türü (A4 Palak,A4 200gr Mat Kuşe vb.)kasete tanıtıldıktan sonra çıktı alınacak,

14-Kaset bölmelerinin sert kapatılmamasına dikkat edilecek.

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN